Till Ole:

Montering av LU1

Jag har dålig koll på värden på komponenterna:

Spänningsmatningen är tänkt att vara exakt samma som för de tidigare LU3 och LU4, dock finns det på detta kort möjlighet att montera ”LM1084-kretsen” på antingen över eller undersida av kortet.

Nollkraftssockel har vi för närvarande ingen.

Du monterar väl IC-hållare för alla kretsar, så vilka det är som skall sitta var spelar kanske inte så stor roll just nu?

Serie-SIL kanske vi inte heller har när jag funderar på det?? Det behöver vi ju köpa snabbt i så fall!   
-Vad för värde kan det tänkas behöva vara på seriemotstånd till utgångarna på TTL-kretsarna tro?

Avkopplingskondensatorer i spänningsmatningen bör väl vara samma som på tidigare kort?

Switchar köpte vi ju så att det skall räcka till ett kort, funkar dessa så får vi köpa fler.

Lysdioder har jag inte koll på vilken variant eller färg som gäller, inte heller seriemotståndsvärde till dessa.