**Maskinorienterad programmering**

**Programkod**

Uppdaterad 2023-03-24.

Endast ”Debug” konfigurationer för ARM-v6 är testade.

GCC/ARM version 9.2.1

OBS: För att inledande exempel ”printf med MD407” ska fungera måste ”libmd407” först installeras,

Dvs. bygg och installera projekt ”Distanslaborationer/Distlab6/libmd407” före demonstrationer.